**炫蓝光控制卡最新产品报价单**

**特别提示：**

 **此报价单只提供部分产品的报价，更多产品信息请联系饶生：15323850538；Q号：1911019766.**

 **6代卡支持屏参锁定、屏参回读、时间显示任意字体、十字屏功能（部分）。**

 **全彩视频卡和单双色卡 使用同一个软件。**

|  |
| --- |
| **全彩视频卡系列** |
| 图片 | 型号 | **零售价** | 批发价 | 点数 | 最宽点 | 最高点 | 灰度等级 | 功能 | 输出接口 | 扫描方式 | 可扩功能 |
|  | TF-QB0 | **350** | **320** | 512\*128 1024\*64 65536点 | 1024 | 512 | 65536 | 支持添加多个视频、图片、支持音频 支持背景动画、流光字、文字描边 支持定时开关机、亮度调节 | 2组50P | 支持1-32扫任意扫描方式的模组 支持网口智能描点 | **4G模块、****WIFI模块、****温湿度显示** |
|  | TF-QB1 | **400** | **380** | 512\*192 1024\*96 98304点 | 1024 | 512 | 65536 |  | 2组50P |  |  |
|  | TF-QB3 | **450** | **435** | 576\*512 1024\*288294912点 | 1024 | 512 | 65536 |  | 2组50P |  |  |
|  | TF-QB5 | **580** | **560** | 720\*7201024\*480518400点 | 1024 | 720 | 65536 |  | 2组50P |  |  |
|  | 接收卡TF-RB01 | **120** | **110** | 256\*256 |  |  | 65536 |  | 12组75 |  | 暂无扩展功能 |
|  | 接收卡TF-RB02 | **120** | **110** | 256\*256 |  |  | 65536 |  | 2组50P |  |  |
|  | TF-QS1 | **75** | **70** | 256\*32 (8192点) | 512 | 64 | 256 | 任意分区、多区域任意叠加、节目背景动画、炫彩背景动画、流光字、文字描边、U盘描点（QS2N/QS3N/QS5支持网口智能描点、千兆网口） | 2组75 4组08 | 支持各种 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的任意全彩模组，支持U盘描点 | 温湿度显示支持亮度模块和红外遥控 |
|  | TF-QS2 | **105** | **95** | 256\*128 (32768点) | 1024 | 128 | 256 |  | 4组75 |  |  |
|  | TF-QS2N | **110** | **100** | 256\*128 (32768点) | 1024 | 128 | 256 |  | 4组75 |  |  |
|  | TF-QS3 | **115** | **105** | 640\*64 (40960点) | 640 | 160 | 256 |  | 1组50P |  | 温湿度显示支持亮度模块和红外遥控 |
|  | TF-QS3N | **120** | **110** | 640\*64 (40960点) | 640 | 160 | 256 |  | 1组50P |  |  |
|  | TF-QS5 | **155** | **145** | 320\*128 (40960点) | 1024 | 320 | 256 | 2组50P |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品图片** | **型号** | **价格** | **点数** | **颜色** | **功能** | **输出 接口** | **扫描 方式** | **可扩展功能** |
| **零售** | **批量** |
| **WIFI卡系列（S6UWO不送，其他10送3）** |
|  |
|  | TF-S6UW0(WIFI+U盘) | **55** | **45** | 640\*32 1280\*16（40张） | 单双全彩 | U盘改字U盘设屏参U盘回读屏参任意16分区炫彩边框分区独立边框炫彩动画背景动画 | 1个082个12 | 支持各种 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的任意全彩模组， | 支持温湿度显示支持亮度模块 |
| A6UW 报价单 | TF-A6UW(WIFI+U盘) | **105** | **95** | 768\*32 1536\*16（48张） | 2个084个12 |
| M6UW 报价单 | TF-M6UW(WIFI) | **130** | **120** | 1536\*32768\*64（96张） | 2个086个12 |
| 未命名1 | TF-C6UW(WIFI+U盘） | **170** | **160** | 2048\*64 1024\*128（256张） | 4个08 8个12 |
|  | TF-E6UW(WIFI+U盘） | **210** | **190** | 10240\*646400\*1281600张 | 1个50P | 温湿度显示自动调亮度 使用单色专用转接板最高支持1024点 |
| fnu | [TF-F6UW](http://www.led595.com/GoodDetail/6.htm?f=bjd&u=40)[(WIFI+U盘）](http://www.led595.com/GoodDetail/6.htm?f=bjd&u=40) | **230** | **210** | 10240\*1286400\*2562560张 | 2个50P |
| **U盘卡系列(LU20/LU21/SU不送，其他10送3）** |
|  | TF-LU20U盘 | **25** | **20** |  320\*32（20张） | 单色 | U盘改字U盘设屏参U盘回读屏参任意16分区炫彩边框分区独立边框炫彩动画背景动画  | 2个12 | 只支持 P10单红 |  **1/4（仅4.1)****不配光盘，不支持任何扩展功能** |
|  | TF-LU21U盘 | **35** | **30** | 576\*32 1024\*16（36张） | 2个12 |
|  | TF-SU U盘  | **30** | **25** | 416\*32 832\*16（26张） | 单双全彩单双 全彩 | 1个082个12 |  | 温湿度显示自动调亮度 |
| S6U 报价单 | TF-S6U U盘  | **50** | **45** | 640\*32 1280\*16（40张） |  |
| s5ur | TF-S6UR U盘、串口  | **55** | **50** | 640\*32 1280\*16（40张） | 1个082个12 |
| A6U 报价单 | TF-A6U U盘  | **65** | **55** | 768\*32 384\*64（48张） | 2个084个12 | 温湿度显示自动调亮度转接75/40接口 |
| a5ur | TF-A6UR U盘、串口 | **75** | **65** | 768\*32 384\*64（48张） | 2个084个12 |
| MU(2015)MU(2015) | TF-MU U盘、串口 | **90** | **80** | 1536\*32768\*64（96张） | 2个086个12 |
| m3u | TF-M6UR U盘、串口 | **100** | **90** | 1024\*64 512\*128（128张） | 4个08 8个12 |
| 130112155053 | TF-C6UR U盘、串口 | **115** | **105** | 2048\*64 1024\*128（256张） |
| TF-DU_150_2 | TF-D6UR U盘、串口 | **140** | **120** | 1024\*128512\*256（256张） | 50P(转接板另配) | 温湿度显示 单色最高支持512点  |
| TF-EU_150 | TF-E6UR U盘、串口 | **165** | **155** | 10240\*646400\*1281600张 |
| fu | TF-F6UR U盘、串口 | **190** | **170** | 10240\*1286400\*2562560张 | 2组50P(转接板另配) | 温湿度显示 单色最高支持1024点  |
|  |
| **网口卡系列** |
| m5nur | TF-M6NUR网口U盘串口 | **100** | **90** | 1536\*32768\*64（96张） | 单双全彩 |  | 2个084个12 |  | 温湿度显示自动调亮度转接75/40接口 |
| c5nur | TF-C6NUR网口U盘串口 | **150** | **140** | 2048\*64 1024\*128 （256张） | 4个088个12 |
|  | TF-E6NUR网口U盘串口 | **200** | **190** | 10240\*646400\*1281600张 | 1个50P(转接板另配) |
| fnu | TF-F6NUR网口U盘串口 | 230 | **210** | 10240\*1286400\*2562560张 | 2个50P(转接板另配) |
| **GSM/WEB/GPRS无线系列** |
| TF-GSM-A21_150 | TF-GPRS-A | **260** | **240** | 800\*32 1024\*16 | 单双全彩  | GSM只支持短信管理；WEB支持短信和WEB平台管理GPRS支持WEB平台管理和CS端管理 | 1个082个12 | 1/16 1/8 1/4 | GPRS卡支持任意分区功能 |
| b21 | TF-GPRS-B  | **280** | **260** | 1600\*32 1024\*64 | 2个08 4个12 |
| RF-E 报价单 | TF-E6UW(GPRS) | **370** | **350** | 10240\*646400\*128 | 1个50P(转接板另配) |
| **LED控制卡相关配件报价** |
|  |
| **型号** | **功能** | **价格** |
| TF-RMT01点播模块 | **1、与公司任意分区红卡配合使用；（有串口通讯的卡） 2、遥控模块本身自带切换扭，可切换上一条、下一条，可通过按钮直接点播前3个节目。** | **45元** |
| TF-TIM01计时模块 | **与公司计时计数卡TF-CNT系列及部分任意分区红卡配合使用** | **45元** |
| TF-CNT02计数模块 |
| 亮度传感器 | **自动调亮度，只适用于6代卡以上 （不防水）** | **8元** |
| 红外头+遥控器 | **用在TF-QS2/QS2N/QS3/QS3N/QS5 （不防水）** | **10元** |
| 防水红外头+遥控器 | **用在TF-QS2/QS2N/QS3/QS3N/QS5** | **20元** |
| 单温度模块(A型) | **（防水，带1米延长线）** | **10元** |
| 温湿度模块(B型) | **用于扩展温度 + 湿度显示（不防水）** | **35元** |
| 75/40接口转接板 | **转75/40全彩接口（支持16扫）** | **5元** |
| HUB-08RG008 | **08接口50P转接板（单双色8路输出）** | **20元** |
| HUB-12RG016 | **12接口50P转接板（单双色16路输出）** |
| HUB-75RGB005/75E005 | **75接口50P转接板（全彩5路输出）** | **15元** |
| HUB-40RGB005 | **40接口50P转接板（全彩5路输出）** |
| HUB-08R016 | **08接口50P单色专用转接板（16路输出，最高512点）** | **35元** |
| HUB-12R032 | **12接口50P单色专用转接板 (32路输出，最高512点)** |
| HUB-75Q010(50P\*2) | **75接口2个50P转接板（全彩10路输出） （配QB系列全彩卡使用）** | **15元** |
| HUB-75E010(50P\*2) | **75接口2个50P转接板（全彩10路输出） （配QS5、QC1、QC3全彩卡使用）** |
| 小U盘 | **U盘卡专用，兼容性好，稳定** | **12元** |
| USB延长线 | **1.5米(3元) 3米(6元) 5米屏蔽(10元) 8米屏蔽（15元）** |
|  |
|
|