**炫蓝光控制卡最新产品报价单**

**特别提示：**

**此报价单只提供部分产品的报价，更多产品信息请联系饶生：15323850538；Q号：1911019766.**

**6代卡支持屏参锁定、屏参回读、时间显示任意字体、十字屏功能（部分）。**

**全彩视频卡和单双色卡 使用同一个软件。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全彩视频卡系列** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 图片 | 型号 | **零售价** | 批发价 | 点数 | | 最宽点 | | 最高点 | | 灰度等级 | | 功能 | | 输出接口 | | 扫描方式 | | 可扩功能 | |
|  | TF-QB0 | **350** | **320** | 512\*128 1024\*64 65536点 | | 1024 | | 512 | | 65536 | | 支持添加多个视频、图片、支持音频 支持背景动画、流光字、文字描边 支持定时开关机、亮度调节 | | 2组50P | | 支持1-32扫任意扫描方式的模组 支持网口智能描点 | | **4G模块、**  **WIFI模块、**  **温湿度显示** | |
|  | TF-QB1 | **400** | **380** | 512\*192 1024\*96 98304点 | | 1024 | | 512 | | 65536 | |  | | 2组50P | |  | |  | |
|  | TF-QB3 | **450** | **435** | 576\*512 1024\*288294912点 | | 1024 | | 512 | | 65536 | |  | | 2组50P | |  | |  | |
|  | TF-QB5 | **580** | **560** | 720\*720  1024\*480518400点 | | 1024 | | 720 | | 65536 | |  | | 2组50P | |  | |  | |
|  | 接收卡  TF-RB01 | **120** | **110** | 256\*256 | |  | |  | | 65536 | |  | | 12组75 | |  | | 暂无扩展功能 | |
|  | 接收卡  TF-RB02 | **120** | **110** | 256\*256 | |  | |  | | 65536 | |  | | 2组50P | |  | |  | |
|  | TF-QS1 | **75** | **70** | 256\*32 (8192点) | | 512 | | 64 | | 256 | | 任意分区、多区域任意 叠加、节目背景动画、 炫彩背景动画、流光字、 文字描边、U盘描点（QS2N/QS3N/QS5支持网口智能描点、 千兆网口） | | 2组75 4组08 | | 支持各种 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的任意全彩模组，支持U盘描点 | | 温湿度显示 支持亮度模块和红外遥控 | |
|  | TF-QS2 | **105** | **95** | 256\*128 (32768点) | | 1024 | | 128 | | 256 | |  | | 4组75 | |  | |  | |
|  | TF-QS2N | **110** | **100** | 256\*128 (32768点) | | 1024 | | 128 | | 256 | |  | | 4组75 | |  | |  | |
|  | TF-QS3 | **115** | **105** | 640\*64 (40960点) | | 640 | | 160 | | 256 | |  | | 1组50P | |  | | 温湿度显示 支持亮度模块和红外遥控 | |
|  | TF-QS3N | **120** | **110** | 640\*64 (40960点) | 640 | | 160 | | 256 | |  | | 1组50P | |  | |  | |
|  | TF-QS5 | **155** | **145** | 320\*128 (40960点) | 1024 | | 320 | | 256 | | 2组50P | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品图片** | **型号** | | **价格** | | | | | | **点数** | | | **颜色** | **功能** | | **输出 接口** | **扫描 方式** | | **可扩展功能** |
| **零售** | | | **批量** | | |
| **WIFI卡系列（S6UWO不送，其他10送3）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | TF-S6UW0  (WIFI+U盘) | | **55** | | **45** | | | | 640\*32 1280\*16（40张） | | | 单双  全彩 | U盘改字 U盘设屏参  U盘回读屏参 任意16分区 炫彩边框  分区独立边框  炫彩动画  背景动画 | | 1个08 2个12 | 支持各种 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的任意全彩模组， | | 支持温湿度显示 支持亮度模块 |
| A6UW 报价单 | TF-A6UW  (WIFI+U盘) | | **105** | | **95** | | | | 768\*32 1536\*16（48张） | | | 2个08 4个12 |
| M6UW 报价单 | TF-M6UW  (WIFI) | | **130** | | **120** | | | | 1536\*32  768\*64（96张） | | | 2个08 6个12 |
| 未命名1 | TF-C6UW  (WIFI+U盘） | | **170** | | **160** | | | | 2048\*64 1024\*128（256张） | | | 4个08 8个12 |
|  | TF-E6UW  (WIFI+U盘） | | **210** | | **190** | | | | 10240\*64  6400\*1281600张 | | | 1个50P | 温湿度显示  自动调亮度 使用单色专用转接板最高支持1024点 |
| [fnu](http://www.led595.com/GoodDetail/45.htm?f=bjd&u=40) | [TF-F6UW](http://www.led595.com/GoodDetail/6.htm?f=bjd&u=40)  [(WIFI+U盘）](http://www.led595.com/GoodDetail/6.htm?f=bjd&u=40) | | **230** | | **210** | | | | 10240\*128  6400\*2562560张 | | | 2个50P |
| **U盘卡系列(LU20/LU21/SU不送，其他10送3）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | TF-LU20  U盘 | | **25** | | **20** | | 320\*32（20张） | | | | 单色 | | U盘改字 U盘设屏参  U盘回读屏参 任意16分区 炫彩边框  分区独立边框  炫彩动画  背景动画 | | 2个12 | 只支持 P10  单红 | | **1/4（仅4.1)**  **不配光盘，不支持任何扩展功能** |
|  | TF-LU21  U盘 | | **35** | | **30** | | 576\*32 1024\*16（36张） | | | | 2个12 |
|  | TF-SU  U盘 | | **30** | | **25** | | 416\*32 832\*16（26张） | | | | 单双  全彩  单双 全彩 | | 1个08  2个12 |  | | 温湿度显示  自动调亮度 |
| S6U 报价单 | TF-S6U  U盘 | | **50** | | **45** | | 640\*32 1280\*16（40张） | | | |  |
| s5ur | TF-S6UR  U盘、串口 | | **55** | | **50** | | 640\*32 1280\*16（40张） | | | | 1个08 2个12 |
| A6U 报价单 | TF-A6U  U盘 | | **65** | | **55** | | 768\*32 384\*64（48张） | | | | 2个08 4个12 | 温湿度显示  自动调亮度  转接75/40接口 |
| a5ur | TF-A6UR  U盘、串口 | | **75** | | **65** | | 768\*32 384\*64（48张） | | | | 2个08 4个12 |
| MU(2015)MU(2015) | TF-MU  U盘、串口 | | **90** | | **80** | | 1536\*32  768\*64（96张） | | | | 2个08 6个12 |
| [m3u](http://www.led595.com/GoodDetail/51.htm?f=bjd&u=40) | TF-M6UR  U盘、串口 | | **100** | | **90** | | 1024\*64  512\*128（128张） | | | | 4个08 8个12 |
| [130112155053](http://www.led595.com/GoodDetail/31.htm?f=bjd&u=40) | TF-C6UR  U盘、串口 | | **115** | | **105** | | 2048\*64 1024\*128（256张） | | | |
| [TF-DU_150_2](http://www.led595.com/GoodDetail/7.htm?f=bjd&u=40) | TF-D6UR  U盘、串口 | | **140** | | **120** | | 1024\*128512\*256（256张） | | | | 50P  (转接板另配) | 温湿度显示 单色最高支持512点 |
| [TF-EU_150](http://www.led595.com/GoodDetail/8.htm?f=bjd&u=40) | TF-E6UR  U盘、串口 | | **165** | | **155** | | 10240\*64  6400\*1281600张 | | | |
| [fu](http://www.led595.com/GoodDetail/38.htm?=bjd&u=40) | TF-F6UR  U盘、串口 | | **190** | | **170** | | 10240\*128  6400\*2562560张 | | | | 2组50P  (转接板另配) | 温湿度显示  单色最高支持1024点 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **网口卡系列** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| m5nur | TF-M6NUR  网口U盘串口 | | **100** | | **90** | | 1536\*32  768\*64（96张） | | | | 单双  全彩 | | |  | 2个08 4个12 |  | | 温湿度显示  自动调亮度  转接75/40接口 |
| c5nur | TF-C6NUR  网口U盘串口 | | **150** | | **140** | | 2048\*64 1024\*128 （256张） | | | | 4个08 8个12 |
|  | TF-E6NUR  网口U盘串口 | | **200** | | **190** | | 10240\*64  6400\*1281600张 | | | | 1个50P  (转接板另配) |
| [fnu](http://www.led595.com/GoodDetail/45.htm?f=bjd&u=40) | TF-F6NUR  网口U盘串口 | | 230 | | **210** | | 10240\*128  6400\*2562560张 | | | | 2个50P  (转接板另配) |
| **GSM/WEB/GPRS无线系列** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TF-GSM-A21_150 | TF-GPRS-A | **260** | | | **240** | | | 800\*32 1024\*16 | | 单双  全彩 | | | | GSM只支持短信管理；WEB支持短信和WEB平台管理  GPRS支持WEB平台管理和CS端管理 | 1个08 2个12 | 1/16 1/8 1/4 | | GPRS卡支持  任意分区功能 |
| [b21](http://www.led595.com/GoodDetail/15.htm?f=bjd&u=40) | TF-GPRS-B | **280** | | | **260** | | | 1600\*32 1024\*64 | | 2个08 4个12 |
| RF-E 报价单 | TF-E6UW  (GPRS) | **370** | | | **350** | | | 10240\*64  6400\*128 | | 1个50P  (转接板另配) |
| **LED控制卡相关配件报价** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **型号** | | | | **功能** | | | | | | | | | | | | | **价格** | |
| TF-RMT01点播模块 | | | | **1、与公司任意分区红卡配合使用；（有串口通讯的卡） 2、遥控模块本身自带切换扭，可切换上一条、下一条，可通过按钮直接点播前3个节目。** | | | | | | | | | | | | | **45元** | |
| TF-TIM01计时模块 | | | | **与公司计时计数卡TF-CNT系列及部分任意分区红卡配合使用** | | | | | | | | | | | | | **45元** | |
| TF-CNT02计数模块 | | | |
| 亮度传感器 | | | | **自动调亮度，只适用于6代卡以上 （不防水）** | | | | | | | | | | | | | **8元** | |
| 红外头+遥控器 | | | | **用在TF-QS2/QS2N/QS3/QS3N/QS5 （不防水）** | | | | | | | | | | | | | **10元** | |
| 防水红外头+遥控器 | | | | **用在TF-QS2/QS2N/QS3/QS3N/QS5** | | | | | | | | | | | | | **20元** | |
| 单温度模块(A型) | | | | **（防水，带1米延长线）** | | | | | | | | | | | | | **10元** | |
| 温湿度模块(B型) | | | | **用于扩展温度 + 湿度显示（不防水）** | | | | | | | | | | | | | **35元** | |
| 75/40接口转接板 | | | | **转75/40全彩接口（支持16扫）** | | | | | | | | | | | | | **5元** | |
| HUB-08RG008 | | | | **08接口50P转接板（单双色8路输出）** | | | | | | | | | | | | | **20元** | |
| HUB-12RG016 | | | | **12接口50P转接板（单双色16路输出）** | | | | | | | | | | | | |
| HUB-75RGB005/75E005 | | | | **75接口50P转接板（全彩5路输出）** | | | | | | | | | | | | | **15元** | |
| HUB-40RGB005 | | | | **40接口50P转接板（全彩5路输出）** | | | | | | | | | | | | |
| HUB-08R016 | | | | **08接口50P单色专用转接板（16路输出，最高512点）** | | | | | | | | | | | | | **35元** | |
| HUB-12R032 | | | | **12接口50P单色专用转接板 (32路输出，最高512点)** | | | | | | | | | | | | |
| HUB-75Q010(50P\*2) | | | | **75接口2个50P转接板（全彩10路输出） （配QB系列全彩卡使用）** | | | | | | | | | | | | | **15元** | |
| HUB-75E010(50P\*2) | | | | **75接口2个50P转接板（全彩10路输出） （配QS5、QC1、QC3全彩卡使用）** | | | | | | | | | | | | |
| 小U盘 | | | | **U盘卡专用，兼容性好，稳定** | | | | | | | | | | | | | **12元** | |
| USB延长线 | | | | **1.5米(3元) 3米(6元) 5米屏蔽(10元) 8米屏蔽（15元）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|